Ведомость дорожных знаков	
	
ул. Новая	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,010	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,586	Установлено	1	Справа	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,297	Требуется	1	Слева	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,586	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	4	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
ул. Новая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,065	0,260		3/3	195	3/3	195	0/0	0	Правая кромка	
2	0,116	0,307		4/4	191	0/0	0	4/4	191	Иное	
Итого:		7/7	386	3/3	195	4/4	191		
Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
ул. Новая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,007	0,299	Справа	1,5		Асфальтобетон	292		292	
Итого:	292		292