Ведомость дорожных знаков	
	
ул. Светлая	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,034	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,061	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,420	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул. Центральной" на 0,423	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,426	Требуется	1	Примыкание справа "съезд" на 0,424	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,438	Установлено	1	Справа	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,831	Требуется	1	Примыкание справа "полевая дорога" на 0,825	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,970	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	5	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,034	Требуется	1	Справа	
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,061	Требуется	1	Слева	
8.3.2	Направление действия	II	-	0,420	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул. Центральной" на 0,423	
8.3.1	Направление действия	II	-	0,426	Требуется	1	Примыкание справа "съезд" на 0,424	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	4	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	4	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	11	
	
Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки 	
	
ул. Светлая	

№ км	1.1	1.5	1.6	Итого	
					
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	-	
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	-	
Единицы	м	м	м	м²	
0,000 - 1,000	80,00	198,00	129,00	22,63	
Длина, км	0,080	0,198	0,129		
Привед. длина, км	0,080	0,049	0,097	0,226	
Площадь, м²	8,00	4,95	9,68	22,63	
	
*Такой же ширины		
		
Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки	
	
ул. Светлая	
	
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние	
1	0,053	0,073	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению	
2	0,082	0,102	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению	
3	0,102	0,152	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению	
4	0,152	0,350	Ось	1.5	198,1		Краска	4,95	К нанесению	
5	0,350	0,400	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению	
6	0,400	0,420	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению	
7	0,427	0,447	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению	
8	0,447	0,476	Ось	1.6	29		Краска	2,18	К нанесению	
Итого к нанесению	Все	22,63		
Ведомость искусственного освещения	
	
ул. Светлая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	0,303		7/7	297	0/0	0	7/7	297	Правая кромка	
2	0,210	0,210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
3	0,330	0,963		9/9	633	0/0	0	9/9	633	Левая кромка	
4	0,459	0,912		6/6	453	6/6	453	0/0	0	Левая кромка	
Итого:		23/23	1383	7/7	453	16/16	930		
Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
ул. Светлая	

№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,079	0,421	Слева	1,5		Асфальтобетон	342		342	
2	0,425	0,993	Слева	1,5		Асфальтобетон	568		568	
Итого:	910		910